{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["List1","List2","List3"],"not_rendered":{"images":12,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":248,"n_cols":11,"rows_kept":248,"merged":[[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[11,9,12,9],[11,10,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Investitor:"]
[null,"Elektro Celje, d.d."]
[null,"Vrunčeva ulica 2a"]
[null,"3000 Celje"]
[]
[null,"Objekt:"]
[null,"RTP 110/20 kV Vojnik"]
[]
[null,"POPISI ELEKTRO GRADBENE INŠTALACIJE"]
[]
["Št.","Naziv","Opis",null,"Karakteristike","Proizvajalec / dobavitelj oz. enakovredno","Ponujen proizvajalec / dobavitelj","EM","Količina","Cena na enoto (EUR)","Cena skupaj (EUR)"]
[{"$nulls":3},"Temp."]
["2","RTP 1110/20kV VOJNIK - ELEKTRO GRADBENE INŠTALACIJE"]
[null,"GRADBENE INŠTALACIJE"]
["2.1","NN RAZDELILNIK =RR1"]
["2.1.1","Omara prostostoječa","Prostostoječa razdelilna omara iz robljene pločevine, z montažnimi ploščami, dim 2000x800x300mm, kpl s pritrdilnim materialom in podstavkom višine 100mm",null,"dim:2000x800x300+ podstavek 1x100mm, IP54,","Schrack",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.2","Zaščita, prenapetostna","Prenapetostna zaščita tip 3, trifazni odvodnik, Uc=275V AC, In=3kA",null,"PZH III V 3+1/275/5","HERMI",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.3","Varovalka, vtična","Vtična varovalka, velikostni vložek 3x D0-50A",null,"3xD0-50A","SCHRACK",null,"kos",10,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.4","Varovalka, vtična","Vtična varovalka, velikostni vložek 3x D0-63A",null,"3xD0-63A","SCHRACK",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.5","Rele, močnostni","Močnostni rele 3xCO 16A, krmilna napetost 24V DC",null,"RM732730","SCHRACK",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.6","Podnožje, vtično","Vtično podnožje, 3 polno, z vijačnimi priključki za DIN letev",null,"RM78705","SCHRACK",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.7","Rele, miniaturni","Miniaturni rele z 2 preklopnima kontakoma, 12A, 24V DC",null,"PT270024","SCHRACK",null,"kos",2,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.8","Podnožje, vtično","Vtično podnožje, 2 polno, 12A",null,"YPT78702","SCHRACK",null,"kos",2,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.9","Stikalo, impulzno","Impulzno stikalo, 1 zapiralni kontakt, 230V AC",null,"LQ661230","SCHRACK",null,"kos",2,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.10","Podnožje, vtično","Vtično podnožje, vijačni priključki, 10A, 300V",null,"SCM 4CO ECO","WEI",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.11","Stikalo, glavno","Glavno stikalo za izklop v sili KG160 3 polno, za vgradnjo na letev, z ročajem, s čelno pritrditvijo 160A/55kW",null,"KG160 T203/09 VE 400V 160A 55kW","SCHRACK",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.12","Modul, napajalni","SITOP PSU100C 24 V/1.3 A STABILIZIRAN NAPAJALNIK VHOD: AC 120-230 V (DC 110-300 V) IZHOD: DC 24 V/1.3 A",null,"6EP1331-5BA10","Siemens AG",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.13","Svetilka, magnetna","Fluorescentna magnetna svetilka z vtičnico, 230V, 18W, vtičnica 16A, IP 20",null,"IU008508","SCHRACK",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.14","Rele, svetlobni","Svetlobni rele s sondo, 2xCO, 230VAC, 5A, 50Hz",null,"HTR03.3","SELTRON",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.15","Odklopnik, instalacijski","Inštalacijski odklopnik, 1p, C karakteristika, 16A 10kA",null,"C16A 1p","SCHRACK",null,"kos",39,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.16","Odklopnik, instalacijski","Inštalacijski odklopnik, 1p, C karakteristika, 6A 10kA",null,"C6A 1p","SCHRACK",null,"kos",3,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.17","Odklopnik, instalacijski","Inštalacijski odklopnik, 1p, C karakteristika, 10A 10kA",null,"C10A 1p","SCHRACK",null,"kos",3,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.18","Odklopnik, instalacijski","Inštalacijski odklopnik, 1p, B karakteristika, 10A, 10kA",null,"B10A 1p","SCHRACK",null,"kos",22,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.19","Odklopnik, varovalčni","Varovalčni odklopnik, 3 polni, velikost D0, 63A, izklopilna zmogljivost 50kA",null,"TYTAN II D0 3p","SCHRACK",null,"kos",11,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.20","Stikalo, krmilno","Krmilno stikalo, enopolno, L-0-D, 60°, fi 22mm, IP66, kpl s stikalnimi elementi 2xNO, kpl napisna ploščica, namestitev v lokalno omarico",null,"M22-WRS3-MS + 2xM22-KC10","EATON",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.21","Rele, miniaturni","Miniaturni rele z 2 preklopnima kontakoma, z zeleno LED, 10A/250V AC, tuljava 230V AC",null,"DRM270730LT","WEI",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.22","Rele, časovni","Časovni rele, napajanje AC/DC 12-240V (AC 50-60 Hz), krmilna napetost AC/DC 12-240V, 16A, kontakti 1xCO",null,"CRM-2H","ETI",null,"kos",2,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.23","Sponke, priključne","Priključna sponka za vijačenje WDU 10mm2, 400V",null,"WDU 10","WEIDMULLER",null,"kos",30,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.24","Sponka, priključna","Priključna sponka za vijačenje WDU 70/95mm2, 400V",null,"WDU 70/95","WEIDMULLER",null,"kos",3,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.25","Sponka, priključna","Priključna sponka za vijačenje WPE 70/95mm2, 400V, rumenozelene barve",null,"WPE 70/95","WEIDMULLER",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.26","Sponka, priključna","Priključna sponka za vijačenje WDU 4mm2, 400V",null,"WDU 4","WEIDMULLER",null,"kos",80,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.1.27","Drobni material","Drobni vezni in pritrdilni material  …",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[{"$nulls":9},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 "}]
[]
["2.2","Notranja Razsvetljava"]
["2.2.1","Svetilka E1","Nadgradna fluo svetilka 2x35W, IP20",null,"03-013/235/CC+2 Orion","Beghelli",null,"kos",7,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.2.2","Svetilka E2","Fluo svetilka 2x58W, IP65, 4000K",null,"BS103 3G T8 2x58W, 4000K, IP65","Beghelli",null,"kos",38,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.2.3","Svetilka E3","Fluo svetilka 2x36W, IP65, 4000K",null,"BS103 3G T8 2x36W, 4000K, IP65","Beghelli",null,"kos",20,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.2.4","Svetilka E4","Nadgradna LED plafonjera, 21W, IP40",null,"0MJ2712L18840 POSIVO® LED flat","Siteco",null,"kos",11,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.2.5","Svetilka Z1","Zasilna LED svetilka 1x11W, IP65, 1h (s piktogramom)",null,"LOGICA 12106FM, 1x11W, 1h, IP40","Beghelli",null,"kos",24,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.2.6","Svetilka Z2","Zasilna LED svetilka (s piktogramom)",null,"EXITLITE SA 1N BASSO - 3977","Beghelli",null,"kos",7,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.2.7","Zagon","Testiranje zagon in certificiranje sistema zasilne razsvetljave z strani pooblaščene službe",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.2.8","Drobni material","Drobni vezni in pritrdilni material, vrstne sponke,  …",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[{"$nulls":9},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 "}]
[]
["2.3","Zunanja Razsvetljava"]
["2.3.1","Svetilka E5","Reflektor, asimetrična porazdelitev, 107W, LED high power, IP66, 4000K",null,"5XA7671C2A1A Floodlight 20 mini LED","Siteco",null,"kos",4,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.3.2","Svetilka E6","Reflektorska svetilka s senzorjem  LED 20W v beli barvi, IP65, 4000K",null,"-","Siteco",null,"kos",6,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.3.3","Drobni material","Drobni vezni in pritrdilni material, vrstne sponke,  …",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[{"$nulls":9},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 "}]
[]
["2.4","NN razvod za netehnološke porabnike, stikala, vtičnice in pribor …"]
["2.4.1","Tipkalo","Tipkalo enopolno, podometno, s tlivko, 16A",null,"-","Gewiss",null,"kos",10,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.4.2","Stikalo","Stikalo enopolno, podometno, 16A",null,"-","Gewiss",null,"kos",15,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.4.3","Stikalo","Stikalo enopolno, podometno, za zunanjo montažo, 16A",null,"-","Gewiss",null,"kos",3,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.4.4","Stikalo","Stikalo menjalno, podometno, 16A",null,"-","Gewiss",null,"kos",13,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.4.5","Stikalo","Stikalo križno, podometno, 16A",null,"-","Gewiss",null,"kos",6,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.4.6","Vtičnica","Enofazna vtičnica, podometna, 16A, 250V",null,"-","Gewiss",null,"kos",19,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.4.7","Fiksni priključek","Enofazni fiksni priključek, podometni, 16A, 250V, z dekorativnim pokrovom v beli barvi",null,"-","Gewiss",null,"kos",26,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.4.8","Vtično gnezdo","Tipsko vtično gnezdo z naslednjimi vtičnicami/priključnicami: 2×16A, 230V, 1×16A, 400V 1x32A, 400V, z zaščitnimi napravami in v ohišju",null,"-","Gewiss",null,"kos",8,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.4.9","Parapetni stebriček","Triprekatni parapetni stebriček 0.6m, s priborom za pritrditev, z zaključnimi elementi, Al, v beli barvi v kompletu s tremi vtičnicami 16A, 230V in 2 x RJ45, Cat 5+",null,"-","-",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.4.10","Drobni material","Drobni vezni in pritrdilni material, vrstne sponke,  …",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[{"$nulls":9},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 "}]
[]
["2.5","PRIKLJUČNA TK OMARICA =PTK"]
["2.5.1","Omarica, podometna","Podometna omarica za telekomunikacijski priključek, komplet s KRONE letvico in prenapetostno zaščito, dimenzij 290x230x124mm",null,"PB1, dimenzij 290x230x124mm","PREBIL",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[{"$nulls":9},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 "}]
[]
["2.6","TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA V OMARICI =TK"]
["2.6.1","Omarica, telekomunikacijska","Stenska omarica 19''  600x450x635, 12U, steklena vrata, kpl z opremo za ranžiranje kablov in namestev 19\" okvirjev naprav",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.6.2","Letev z vtičnicami","19\" letev z vtičnicami - rdeče barve z vgrajenim stikalom",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.6.3","Stikalo ","Stikalo Giga 24-P 48cm 10/100/1000 Tenda",null,"-","TENDA",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.6.4","Stikalo POE","Stikalo Tenda 8 vratno stikalo 10/100 z 8 PoE podporo, Midspan\nVmesniki 8x 100BASE-TX/10BASE-T N-Way (auto-MDI/MDI-X), Vmesnik 8 Uplink, Vseh 8 vrat z PoE podporo",null,"-","TENDA",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.6.5","Odklopnik, instalacijski","Inštalacijski odklopnik, 1p, B karakteristika, 10A, 10kA",null,"B10A 1p","SCHRACK",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.6.6","Sponke ","Sponke za vodenje kablov, kpl za celotno telekomunikacijsko omarico",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.6.7","Konektorji","RJ45",null,"-","-",null,"kos",25,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.6.8","Ethernet patch kabli","ethernet patch kabli z RJ 45 konektirji ( 2m)",null,"-","-",null,"kpl",6,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.6.9","Material in oprema, vezna","Vezni material za izvedbo ožičenja ( vodniki, žica, tulci, kabelski čevlji, vrstne sponke….)",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.6.10","Material in oprema pritrdilna","Oprema za pritrditev el. opreme ( kanali, perfororani nosilci, izolatorji, uvodnice, kabelski nosilci, letve, pokrovi okrovi….)",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.6.11","Material, in oprema","Ostali drobni material in oprema",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[{"$nulls":9},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 "}]
[]
["2.7","Računalniška mreža in telefonske povezave",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.7.1","Kabel","Ethernet  kabel STP, cat6",null,"-","-",null,"m",370,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.7.2","Vtičnica","Vtičnica RJ45 dvojna, za vgradnjo v steno,z dozi in dekorativnim okvirjem v beli barvi",null,"-","-",null,"kos",3,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.7.3","Material in oprema, vezna","Vezni material za izvedbo ožičenja (vodniki, žica, tulci, kabelski čevlji, vrstne sponke….)",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[{"$nulls":9},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 "}]
[]
["2.8","Požarno javljanje"]
["2.8.1","Centrala, požarna","Požarna centrala z eno analogno javljalno zanko po 128 javljalnikov z možnostjo razširitve z dogradnjo dodatnih modulov, upravljalno prikazovalno enoto in napajalnikom",null,"-","Zarja",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.8.2","AKU baterija","AKU baterija 12V, 12Ah, VDS",null,null,"Zarja",null,"kos",2,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.8.3","Optični javljalniki dima","Optični javljalnik požara, adresabilni, kpl s podnožjem in oznako",null,"Apollo XP-95","Zarja",null,"kos",53,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.8.4","Ročni javljalnik požara","Adresni ročni javljalnik RJ XP-95 z izolatorjem",null,"-","Zarja",null,"kos",11,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.8.5","Vmesnik","AV-618  vhodno/izhodni vmesnik",null,"-","Zarja",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.8.6","Sirena","Adresna sirena SQMA, 9 mA, 91dB, IP-65",null,"-","Zarja",null,"kos",3,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.8.7","Označevalna plošča","Ozačevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK 125x125mm",null,"-","Zarja",null,"kos",11,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.8.8","Označevalna plošča","Ozačevalna plošča SIRENA 125x125mm",null,"-","Zarja",null,"kos",3,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.8.9","Vodnik","Dobava in polaganje vodnika javljalne linije  1x2x0,8mm, temperaturna odpornost od -20 °C do +90 °C, pri fiksni inštalaciji upogibni radij= 4xd kabla (mm), ",null,"JY-(St)Y-1x2x0.8mm, BDE90","Lapp",null,"m",750,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.8.10","Vodnik","Dobava in polaganje požarno odpornega kabla NHXH E30 2x2,5mm za priključitev sirene",null,"NHXH E30 2x2,5mm","Zarja",null,"m",180,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.8.11","Tehnična dokumentacija","Tehnična dokumentacija",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.8.12","Zagon","Testiranje zagon, izdelava programa, pregled, izobraževanje in certificiranje sistema z strani pooblaščene službe",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.8.13","Drobni material","Drobni vezni in pritrdilni material, vrstne sponke,  …",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[{"$nulls":9},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 "}]
[]
["2.9","Video nadzor"]
["2.9.1","IP kamera","KAMERA -  IP Megapixel mrežna kamera, H.264, M-JPEG, 1/3¨, 4MP CMOS, barvno: 0.1 lux; B/W: 0.01 lux; IR on: 0.0 lux, do 25/30fps @ 4MP (2688 x 1520), Smart IR LED, HDR 120dB, PoE (802.3 af, Class 0); 12VDC/24VAC , spominska kartica SDXC 64GB, IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, UPnP, QoS, ONVIF-S, zaščita z geslom, HTTPS encryption, IEEE 802.1X, RJ-45, 10/100Mbps Ethernet, G.711 PCM avdio, avdio vhod, avdio izhod, 2x alarmni vhod, 1x relejni izhod, temperatura delovanja od -55 do to 55°C 10-90% rel. vlažnosti\nkomplet z nosilcem za pritrditev na steno",null,"MEGA PX WDR","Marchnetworks",null,"kos",4,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.9.2","Objektiv","OBJEKTIV - varifocal, primeren za IP kamere resolucije 4MPixl, goriščna razdalja 2,7-12mm, varifocal P-Iris",null,"-","Marchnetworks",null,"kos",4,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.9.3","Ohišje kamere","Aluminijasto ohišje za IP in megapixel kamere (Power over Ethernet) HOV-HI-POE HiPoE za napajanje kamere in grelca, integriran HiPoE splitter 24W, 12Vdc, standard cable cat. 5e, kompatibilen z IEEE 802.3at, 802.3af/PoE Plus, Gigabit ready, vodotestnost IP66 / IP 67, delovanje -20stC +40stC",null,"-","Marchnetworks",null,"kos",4,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.9.4","Nosilec kamere","NOSILEC - montažna doza in stenski nosilec ohišje kamere z uvodom kablov\nKombnirani IR / MW senzor za notranjo montažo.",null,"-","Marchnetworks",null,"kos",4,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.9.5","Licenca","LICENCA - Command Professional, razširitev sistema z VMS licencami za 1 kamero, programska oprema, priklop sistema na obstoječo serversko platformo Elektra Celje",null,"-","Marchnetworks",null,"kos",4,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.9.6","Parametriranje","Parametriranje opreme video nadzornega sistema",null,"-",null,null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.9.7","Zagon","Montaža, testiranje, zagon in certificiranje sistema video nadzora s strani pooblaščene službe",null,"-",null,null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.9.8","Kabel","Krmilni kabel z opletom",null,"LiYCY 7×0,75mm2","Lapp",null,"m",60,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.9.9","Kabel","Krmilni kabel z opletom",null,"LiYCY 5×0,75mm2","Lapp",null,"m",340,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.9.10","Kabel","Krmilni kabel z opletom",null,"LiYCY 4×0,75mm2","Lapp",null,"m",100,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.9.11","Kabel","Ethernet  kabel STP, cat6",null,"-","-",null,"m",220,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.9.12","Konektorji","RJ45",null,"-","-",null,"kos",20,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.9.13","Drobni material","Drobni montažni material, konektorji, doze, povezovalne vrvice",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[{"$nulls":9},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 "}]
[]
[]
[]
[]
["2.10","Javljanje vloma"]
["2.10.1","Centrala, protivlomna","CENTRALA - alarmna centrala, tokovna obremenitev 2,5A, 4x RS 485, interni pomnilnik 1500 dogodkov, RS 232, 32 grup, 1000 uporabnikov, 67 x timer, kontrola 64 vrat, EN 50131, autoset, Pre check avdio verifikacija Galaxy",null,"GD 520","Honeywell",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.2","Ohišje za alarmno centralo","OHIŠJE KOVINSKO za alarmno centralo, integriran napajalnik 230/16,5 V 60W, protisabotažna zaščita ohišja, dim. 400x300x100 mm",null,null,"Honeywell",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.3","IP komunikator","IP komunikacijski vmesnik, WEB konfiguracija preko ethernet porta, kriptiranje z AES 128- bitnim ključem, 100Mb, napajanje 12V",null,"E-ALARM122",null,null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.4","IP komunikator","Galaxy Ethernet Module, RS485 vmesnik, 10 base-T Ethernet TCP/IP protokol",null,"E080-4","Honeywell",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.5","Napajalnik","NAPAJALNIK - za napajanje elementov 3A/12VDC, tamper zaščita ohišja 2xNC, 1x7Ah, EPS, PSU, APS), relejna kontrola delovanja primarne in sekundarne napetosti",null,null,"Honeywell",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.6","AKU baterija","Plinotesna akumulatorska baterija, 12V /7Ah",null,"-","Honeywell",null,"kos",2,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.7","Razširitveni modul","RAZŠIRITVENI modul z integriranim napajalnim modulom, sabotažna zaščita ohišja, 8 con EOL, 4 open collector izhod (400mA per output)",null,"RIO Power ","Honeywell",null,"kos",2,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.8","Ohišje za razširitveni modul","Ohišje za razširitveni modul;\nABS ohišje za vgradnjo razširitvenih modulov, komplet s tamper stikalom",null,null,"Honeywell",null,"kos",2,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.9","Šifrator, lcd","KODIRNIK tipkovnica z LCD zaslonom, 2x16 znakov, integriran čitalec RF ID",null,"CP051-00-01","Honeywell",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.10","Kombinirani (IR + MW) senzor gibanja","JAVLJALNIK GIBANJA - Senzor z vgrajenim infrardečim in mikrovalovnim zaznavanjem, EN-501312-4, razred 3, digitalna mikroprocesorska obdelava signalov, nastavitev polja pokritja mikrovalovnega senzorja, pokritje 18*18m, napajanje 9.5-14.5V, tokovna poraba 30mA. ANTIMASKING NAČIN DELOVANJA - prožen alarmni izhod v primeru prekrivanja senzorja",null,"DT8016 AFT","Honeywell",null,"kos",14,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.11","Nosilec, zidni","Zidni nosilec za senzor gibanja",null,null,"Honeywell",null,"kos",14,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.12","Zunanji kombinirani IR + MW senzor gibanja","JAVLJALNIK GIBANJA za zunanjo uporabo, IR dvojna detekcija gibanja, neobčutljivost na vremenske motilne vplive, izmenljive leče, 23m/15m; 90°; neobčutljiv na male živali do 45 kg, IP 65, temp. delovanja -25°C to 60°C,",null,"RK 315","Honeywell",null,"kos",2,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.13","Streha, zaščitna","zaščitna streha za zunanji senzor",null,"-","Honeywell",null,"kos",2,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.14","Kontaktnik, magnetni","Magnetni kontaktnik;\nmontaža na podboj in krilo vrat, nadometna montaža, za kontrolo odprtosti le teh",null,null,"Honeywell",null,"kos",9,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.15","Zunanja elektronska samonapajalna alarmna sirena z bliskovko","Zunanja elektronska samonapajalna alarmna sirena z bliskovko; komplet z vgrajeno akumulatorsko baterijo, 12V / 1,2Ah",null,null,"Honeywell",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.16","Kabel","Kabel 3x1,5 mm2, energetski, UV odporen",null,"NYY-J 3x1,5","Lapp",null,"m",50,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.17","Kabel","Kabel 2x0,5mm + 4x0,22mm, vlomni",null,"LiYCY 2x0,5 + 4x0,22","Lapp",null,"m",885,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.18","Kabel","Kabel cat.5e, mrežni, z opletom",null,"FTP cat.5e","Lapp",null,"m",50,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.19","Cev, instalacijska","PVC inštalacijska zaščitna cev fi 13,5mm",null,"-","-",null,"m",900,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.20","Drobni material","Drobni vezni in pritrdilni material",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.21","Dobava in vgradnja","vgradnja in priklop opreme, programiranje alarmne centrale, nastavitev in testiranje senzorjev in drugih elementov, parametriranje in zagon sistema, prevozni stroški",{"$nulls":4},"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.22","Integracija","Nadgradnja centralno nadzornega sistema, programiranje sistema in priklop na nadzorni center (VNC) in centralni nadzorni sistem (CNS) podjetja Elektro Celje",{"$nulls":4},"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.23","Izobraževanje","Poučitev uporabnika in primopredaja sistema uporabniku",{"$nulls":4},"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.10.24","Meritve, certifikati","Vse potrebne meritve, izdaja cetifikatov, sodelovanje na tehničnem pregledu",{"$nulls":4},"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[{"$nulls":9},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 "}]
[]
["2.11","Kontrola pristopa"]
["2.11.1","Nadometno ohišje","Nadometno kovinsko ohišje;\nkovinsko ohišje, dimenzij 325mm x 400mm x 98mm (V x Š x G), vgrajen transformator 40VA, varovalka in tamper stikalo, priključena ozemljitev vrat in ohišja, plastični distančnik za hitro montažo",null,null,"Honeywell",null,"kos",3,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.11.2","Napajalnik","Stabiliziran dodatni napajalnik;\nnapajalnik 13,8V DC / 3A",null,"-","Honeywell",null,"kos",3,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.11.3","AKU baterija","Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 12Ah",null,"-","Honeywell",null,"kos",3,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.11.4","Krmilna enota","Dobava in vgradnja kontroleraja za pristopno kontrolo, 2x wiegand vhod, 12V za krmiljenje vrat",null,"DCM080","Honeywell",null,"kos",3,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.11.5","Čitalnik kartic","Čitalec RF ID kartic 125 kHz, wiegand protokol, razdalja čitanja 10 cm, napajanje 12V, IP 65, \n-20 do + 70st.C",null,null,"Honeywell",null,"kos",4,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.11.6","Induktivna zanka","Sprejemni modul induktivne zanke z montažo in integracijo z avtomatiko vrat",{"$nulls":4},"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.11.7","Induktivna zanka","Napajalnik 230/12V 1A za induktivno zanko v ohišju",{"$nulls":4},"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.11.8","Induktivna zanka","Silikonski kabel za induktivno zanko 1,5mm2",{"$nulls":4},"m",60,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.11.9","Induktivna zanka","Vgradnja induktivne zanke v cestišče in zalivanje z bitumnom",{"$nulls":4},"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.11.10","Priklop vrat","Priklop vhodnih vrat na terminal PK s preizkusom delovanja",{"$nulls":4},"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.11.11","Integracija","Integracija sistema v nadzormni sistem Elektra Celje ",{"$nulls":4},"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.11.12","Dobava in vgradnja","Dobava in vgradnja kontrole pristopa, vgradnja krmilne enote in ostalih elementov kontrole pristopa, programiranje in parametriranje, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški",null,"-",null,null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.11.13","Vnos podatkov v sistem","Vnos podatkov v sistem; vnos podatkov, urnikov, itd. v sistema kontrole pristopa za posameznega uporabnika - cena na uporabnika",null,"-",null,null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.11.14","Izobraževanje","Izobraževanje sistema kontrole pristopa izobraževanje za uporabnike -  pristopna kontrola",null,"-",null,null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.11.15","Kabel","Kabel 3x1,5 mm2, energetski, UV odporen",null,"NYY-J 3x1,5","Lapp",null,"m",50,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.11.16","Kabel","Kabel 4x1,5mm, signalini",null,"LiYCY 4x1,5","Lapp",null,"m",650,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.11.17","Kabel","Kabel cat.5e, mrežni, z opletom",null,"FTP cat.5e","Lapp",null,"m",50,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.11.18","Cev, instalacijska","PVC inštalacijska zaščitna cev fi 13,5mm",null,"-","-",null,"m",640,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.11.19","Drobni material","Drobni vezni in pritrdilni material",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[{"$nulls":9},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 "}]
[]
["2.12","Kabli in kabelske povezave - dobava in namestitev"]
["2.12.1","Kabel","Energetski napajalni kabel, 0,6/1kV, za polaganje v zemljo, na prostem, v kabelske kanale ali v stavbe, min. upogibni radij =12xd (mm)",null,"NYY-J 4×95mm2","Lapp",null,"m",25,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.12.2","Kabel","Energetski napajalni kabel, 0,6/1kV, za polaganje v zemljo, na prostem, v kabelske kanale ali v stavbe, min. upogibni radij =12xd (mm)",null,"NYY-J 5×10mm2","Lapp",null,"m",310,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.12.3","Kabel","Energetski napajalni kabel, 0,6/1kV, za polaganje v zemljo, na prostem, v kabelske kanale ali v stavbe, min. upogibni radij =12xd (mm)",null,"NYY-J 3×2,5mm2","Lapp",null,"m",1250,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.12.4","Kabel","Energetski napajalni kabel, 0,6/1kV, za polaganje v zemljo, na prostem, v kabelske kanale ali v stavbe, min. upogibni radij =12xd (mm)",null,"NYY-J 3×1,5mm2","Lapp",null,"m",1800,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.12.5","Drobni material","Drobni vezni in pritrdilni material, vrstne sponke,  …",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[{"$nulls":9},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 "}]
[]
["2.13","Oprema za zaščito, priklop in  nameščanje kablov"]
["2.13.1","Cev, instalacijska","PVC inštalacijska zaščitna cev fi 13,5mm",null,"-","-",null,"m",1600,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.13.2","Cev, instalacijska","PVC inštalacijska zaščitna cev fi 16mm",null,"-","-",null,"m",1035,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.13.3","Cev, instalacijska","PVC inštalacijska zaščitna cev fi 26mm",null,"-","-",null,"m",290,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.13.3","Cev, zaščitna","Zaščitna cev PE-HD fi 75",null,"-","-",null,"m",145,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.13.4","Drobni material","Drobni material za nameščanje kabelskih tras, vezni material….",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[{"$nulls":9},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 "}]
{"$rows_empty":9}
["2.14","Ozemljitve in strelovod"]
["2.14.1","Ozemljilo temeljno","Ozemljitveni trak FeZn 40x4 mm položen v beton ",null,"-","Hermi",null,"m",610,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.2","Ozemljilo","Vrv Cu 95mm2 položen v zemljo",null,"-","-",null,"m",680,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.3","E-Cu zbiralka","E-Cu 40x5mm zbiralka položena na Rf tipskih podporah",null,"-","Hermi",null,"m",502,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.4","Ozemljitveni izpust - enojni (stena debeline 25 cm)","Ozemljitvena točka sestavljena iz pokrova, ki omogoča pritrditev na opaž, ozermljitvenega izpusta z navojem z montirano križno sponko za pritrditev valjanca 40x4 mm",null,"1xKON30 z navojno palico M12 (dolžino palice  prilagoditi za širino stene 25cm)+1x sponka KON02B  - vse Rf H4","Hermi",null,"kos",68,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.5","Ozemljitveni izpust - dvojni (stena debeline 60 cm)","Ozemljitveni izpust sestavljen iz 2x pokrova, ki omogoča pritrditev na opaž, 1x ozemljitvenega prehoda prilagojenega glede na debelino zidu/temelja, 2 x ozermljitvenega izpusta z navojem z montirano križno sponko za pritrditev valjanca 40x4 mm",null,"2xKON30 z navojno palico M12 (dolžino palice prilagoditi za širino temelja 60cm)+1x sponka KON02B  - vse Rf H4","Hermi",null,"kos",8,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.6","Ozemljitveni izpust - dvojni (stena debeline 25 cm)","Ozemljitveni izpust sestavljen iz 2x pokrova, ki omogoča pritrditev na opaž, 1x ozemljitvenega prehoda prilagojenega glede na debelino zidu/temelja, 2 x ozermljitvenega izpusta z navojem z montirano križno sponko za pritrditev valjanca 40x4 mm",null,"2xKON30 z navojno palico M12 (dolžino palice prilagoditi za širino stene 25cm)+1x sponka KON02B - vse Rf H4","Hermi",null,"kos",4,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.7","Ozemljilna sponka za izpust","Ozemljilna sponka za izpust, sestavljena iz treh ploščic 78x78mm, z navojnim vijakom M12",null,"KON 31B - Rf H4","Hermi",null,"kos",90,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.8","Okrogli vodnik Al","Okrogli vodnik Al fi 10mm",null,"Al","Hermi",null,"kos",350,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.9","Kontaktna sponka","Kabelski čevelj 95/12mm z termoskrčno požirko+ vijak Rf M12x25mm DIN933 + matica Rf M12 DIN 934 + Rf vzmetna podložka DIN 127 + Rf standardna podložka DIN 125.   ",null,"-","-",null,"kos",65,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.10","Kontaktna sponka","C kompresijska sponka za spajanje bakrenih vrvi 95mm2",null,"Klauke CK95","Klauke",null,"kos",100,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.11","Kontaktna sponka","FeZn kontaktna spojka za izvedbo spojev med ploščatimi vodniki v temelju valjanec 40x4 mm",null,"KON 1B","Hermi",null,"kos",80,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.12","Kontaktna sponka","Kontaktna spojke za izvedbo spojev med ploščatimi vodniki ter armaturo temeljev",null,"KON09 ","Hermi",null,"kos",60,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.13","Žlebna spojka","Žlebna sponka iz nerjavečega jekla ",null,"KON 06","Hermi",null,"kos",6,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.14","Cevna objemka","Cevna objemka za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 10 mm na odtočne cevi",null,"KON 12A","Hermi",null,"kos",20,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.15","Merilna spojka ","Merilna spojka, kpl z merilno številko",null,"KON 02","Hermi",null,"kpl",10,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.16","Zaščita vertikalna","Vertikalna zaščita za pritrjevanje strelovodnega vodnika na fasado",null,"VZ 01","Hermi",null,"kos",10,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.17","Strešni nosilec","Strešni nosilec v kompletu s tesnilom in vijakom primeren za pločevinaste kritine",null,"SON 16","Hermi",null,"kos",253,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.18","Strešni nosilec","Strešni nosilec v kompletu s tesnilom in vijakom primeren za ravne kritine ali pritrditev na beton",null,"SON 14","Hermi",null,"kos",54,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.19","Zidni nosilec","Zidni nosilec z vijakom in PVC vložkom",null,"ZON 01","Hermi",null,"kos",100,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.20","Žica P/F","Žica P/F 6 mm2",null,"-","-",null,"m",150,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.21","Žica P/F","Žica P/F 16 mm2",null,"-","-",null,"m",80,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.22","Žica P/F","Žica P/F 95 mm2",null,"-","-",null,"m",120,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.23","Doza z GIP","Doza z GIP z zbiralnico",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.24","Doza z DIP","Doza z DIP z zbiralnico",null,"-","-",null,"kpl",2,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
["2.14.25","Drobni material","Drobni vezni material, vijaki, matice, kabelski čevlji…",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[{"$nulls":9},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 "}]
[]
["2.15","Ostalo"]
[null,null,"Pregled vgrajene opreme, instalacije, meritve in merilni protokoli",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[null,null,"Zagon",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[null,null,"Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[null,null,"Vrisovanje sprememb v načrte za pripravo PID dokumentacije (rdeča verzija)",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[null,null,"Izdelava dokumentacije za DOZ",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[null,null,"Primopredaja objekta",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[null,null,"Transporti",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[null,null,"Dvižne naprave, podesti in odri",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[null,null,"Zavarovanje objekta",null,"-","-",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 "}]
[{"$nulls":9},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 "}]
[]
[{"$nulls":9},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 "}]

{"sheet":"List2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}