{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["POPIS"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"POPIS","index":0,"n_rows":128,"n_cols":10,"rows_kept":128,"merged":[[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[18,6,19,6],[18,7,19,7],[18,8,19,8],[18,9,19,9],[121,1,121,2],[123,1,123,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PREGLED ELEMENTOV"]
["Številka načrta: 1144/2016-S"]
["Naročnik: ELEKTRO CELJE, Vrunčeva 2a, SI-3000 CELJE"]
["Predmet projekta: RTP 110/20 kV Vojnik"]
["Rok oddaje: "]
["Zahtevane garancije: "]
["Opombe: pri ponudbi je potrebno v ceno zajeti tudi dobavi in montažo posamezne opreme!"]
[]
[null,"Investitor:"]
[null,"Elektro Celje, d.d."]
[null,"Vrunčeva ulica 2a"]
[null,"3000 Celje"]
[]
[null,"Objekt:"]
[null,"RTP 110/20 kV Vojnik"]
[]
[null,"POPISI STROJNE INŠTALACIJE"]
[]
["Št.","Naziv","Opis","Karakteristike","Proizvajalec / Tip oz. enakovredno","Ponujen proizvajalec / Tip","EM","Količina","Cena na enoto (EUR)","Cena skupaj (EUR)"]
[]
["1.","ZUNANJA UREDITEV"]
["1.1","VODOVOD"]
["1.1.1","preddela","zakoličba trase vodovoda",{"$nulls":3},"t.m.",30,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["1.1.2","cev","cev PE 100, d=32 x 3.0, PN16 - S5/SDR 11","DN25 (d=32 x 3.0)\nPN16 - S5/SDR 11","MINERVA",null,"t.m.",30,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["1.1.3","priključna objemka","priključna objemka (sedlo), za cevovod 90 mm",null,"ZAGOŽEN",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["1.1.4","zasun","zasun euro 20 tip 21, vključno z vijačnim, montažnim in tesnilnim materialom","DN25 PN10-16","CMC Ekocon",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["1.1.5","vgradnja garnitura","vgradnja garnitura za euro zasun","DN25, H=1-1.5 m","CMC Ekocon",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["1.1.6","cestna kapa","cestna kapa okrogla",null,"CMC Ekocon",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"VODOMERNI JAŠEK:",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["1.1.7","ventil","-prirobnični ventil DN80,PN16",{"$nulls":3},"kos",2,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["1.1.8","lovilec nesnage","-prirobnični lovilec nesnage DN80 ,PN16",{"$nulls":3},"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["1.1.9","protipovratni ventil","-prirobnični protipovratni ventil DN80,PN16      ",{"$nulls":3},"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["1.1.10","LŽ FF kos","-prirobnični LŽ FF kos DN80-500,PN16",{"$nulls":3},"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["1.1.11","demontažni  kos","-prirobnični demontažni kos DN80, L=397 ±40mm, PN16",{"$nulls":3},"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["1.1.12",null,"- podpora armatur",{"$nulls":3},"kos",3,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["1.1.13","vodomer","-   kombinirani vodomer DN80/20, za hladno vodo do 30ºC, ",{"$nulls":3},"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["1.1.14","zobata prirobnica","-   zobata prirobnica za prehod PE90 na prirobnični spoj, ",{"$nulls":3},"kos",4,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["1.1.15","sedlasti priključek","-   Sedlasti priključek za PE90 cev z odcepom 3/4\"",{"$nulls":3},"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["1.1.16","ventil","Krogelni ventil za pitno vodo, kompletno z ročico in drobnim montažnim ter tesnilnim materialom","NO20",null,null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["1.1.17","gradbena dela","izkop za vodovodno cev in vodomerni termo jašek, minimalna globina 1.2 m, priprava podloge",{"$nulls":3},"m3",35,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["1.1.18","cev","Zaščitna cev Stigmaflex PE , d=110 ",null,"Stigmaflex",null,"t.m.",30,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["1.1.19","cev","cev PE 100, d=90, PN16 - S5/SDR 11",null,"MINERVA",null,"t.m.",20,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["1.1.20","ograja","Demontaža obstoječe ograje, postavitev  stebrov na novi lokaciji, postavitev ograje",{"$nulls":3},"t.m.",10,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["1.1.21","opozorilni trak","Opozorilni rumeni trak s črnim napisom POZOR VODOVOD",{"$nulls":3},"t.m.",50,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[{"$nulls":8},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
["2.","OGREVANJE in HLAJENJE"]
["2.1","OGREVANJE Z ELEKTRIČNIMI KONVEKTORJI"]
[null,"električni konvektor","Električni konvektor, ohišje iz pobarvane jeklene pločevine, z ventilatorjem in dvobrzinskim motorjem, električnim izmenjevalnikom toplote in krmilno ploščo s krmilno avtomatiko, priključnimi sponkami, zaščito in termostatom, z montažnim materialom. Za ogrevanje pritličja.","Q=1.90 kW (2. hitrost), pretok zraka 240 m3/h, I=13.5 A, U=230 V","SIBIANA",null,"kpl",8,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,"električni konvektor","Električni konvektor, ohišje iz pobarvane jeklene pločevine, z ventilatorjem in dvobrzinskim motorjem, električnim izmenjevalnikom toplote in krmilno ploščo s krmilno avtomatiko, priključnimi sponkami, zaščito in termostatom, z montažnim materialom. Za ogrevanje nadstropja.","Q=1.90 kW (2. hitrost), pretok zraka 240 m3/h, I=13.5 A, U=230 V","SIBIANA",null,"kpl",8,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[]
[]
[]
["2.2","HLAJENJE S KLIMATSKIMI NAPRAVAMI"]
[]
[]
["2.2.1","klimatska naprava - zunanja enota","Inverterska multi sistem (duo) klimatska naprava, zunanja enota. Vključno z materialom za montažo na fasado. Za hlajenje N.2.","DUO KGK 34-34 INV A\nQhl=5.0 kW, Qgr=6.2 kW\nP=1.67 kW, I=8.0 A, U=230 V \n","GORENJE",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,"klimatska naprava - notranja enota","Kasetna enota, vključno z digitalnim daljinskim upravljalnikom. Možnost programiranega delovanja, samodejno preklapljanje med hlajenjem in gretjem, možnost sušenja zraka, ekonomičen način delovanja, štiristranski izpih zraka, minimalna višina spuščenega stropa, merjenje temperature prostora. Za hlajenje N.10.","KGK 34 INV A\nQhl=3.5 kW, Qgr=4.3 kW","GORENJE",null,"kpl",2,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,"cevovodne povezave","cevovodne povezave:\n- tekočina: 6.35 mm (l=ca. 15 m)\n- plin: 9.35 mm (l=ca.15 m)\n- kondenzat: 16 mm",{"$nulls":3},"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[{"$nulls":8},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
["3.","PREZRAČEVANJE"]
["3.1","sanitarni ventilator","sanitarni ventilator, za odvod zraka iz sanitarij, s stikalom za vklop in časovno zakasnitvijo izklopa, 7 minut","ECA 15/2E;\nQ=150 m³/h, dP=60 Pa,\n230V/50Hz, n=2600 min-1","MAICO",null,"kpl",2,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["3.2","prezračevalni ventil","prezračevalni ventil PV-1, za odvod zraka iz prostora, s fiksnim difuzijskim obročem, nastavljivim krožnikom za odpiranje in penastim tesnilom po obodu","PV-1, velikost 100","HIDRIA Imp Klima",null,"kos",3,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["3.3","Prezračevalna rešetka","prezračevalna rešetka, z vodoravnimi nastavljivimi lamelami, za dovod zraka v prostor, ter mntažo direktno na prezračevalni kanal","AR-13, velikost 150x150 mm","HIDRIA Imp Klima",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["3.4","Prezračevalna rešetka","prezračevalna rešetka, z vodoravnimi nastavljivimi lamelami, za odvod zraka iz prostora, ter mntažo direktno na prezračevalni kanal","AR-13, velikost 150x150 mm","HIDRIA Imp Klima",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["3.5","nadtlačna žaluzija","aluminijasta nadtlačna žaluzija, privijačena direktno na steno","ANŽ-3, velikost 200 x 200 mm","HIDRIA Imp Klima",null,"kos",2,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["3.6","vratna rešetka","aluminijasta rešetka za vgradnjo v vrata, za izenačevanje tlaka med prostoroma","AR-4P, velikost 425 x 175 mm","HIDRIA Imp Klima",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["3.7","zaščitna rešetka","aluminijasta zaščitna rešetka za vgradnjo na fasadno steno, ","AZR-3, velikost 200x200 mm","HIDRIA Imp Klima",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["3.8","spiro kanal","spiro kanal, izoliran zarmaflex izolacijo d=25 mm, vključno s spojnim in obešalnim materialom ter fazonskimi elementi (glej risbe prezračevanja). Za prezračevanje sanitarij.","SR 150, d=0.8 mm","PICHLER",null,"t.m.",12,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["3.9","gibljiva cev","termično in akustično izolirana gibljiva Alu cev, vključno z montažnim in obešalnim materialom, za priklop posameznega prezračevalnega ventila v sanitarijah","Ø100 mm","PICHLER",null,"t.m.",6,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["3.10","kanal","kanal iz PVC oz. PP, izoliran z armaflex samolepilnimi trakovi d=25 mm, z obešalnim, montažnim in tesnilnim materialom ter fazonskimi elementi. Za prezračevanje AKU prostora.","Ø150 mm","PICHLER",null,"t.m.",6,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["3.11","kanal","Dobava in montaža komor za montažo prezračevalnih rešetk, izdelanih iz pocinkane pločevine, debeline po DIN 1946 kompletno  z obešalnim, veznim in tesnilnim montažnim materialom, priključki, redukcijami,...","150x150x200",null,null,"kg",10]
["3.12","preboji za prezračevalne kanale","preboji skozi stene in fasado, za potrebe prezračevanja",{"$nulls":3},"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[{"$nulls":8},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
["4.","VODOVOD in KANALIZACIJA"]
["4.1","VODOVOD"]
["4.1.1","wc školjka","wc školjka stenska, iz bele fajančevine, v kompletu s podometnim wc kotličkom, tipko, duofix montažnim sistemom, držalom za wc papir in sanitarno ščetko",null,"DOLOMITE",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["4.1.2","umivalnik z armaturo","umivalnik s sifonom NO32, montažnim in tesnilnim materialom, z mešalno baterijo, ogledalom s poličko, držalom za brisače in podstavkom za milo",null,"DOLOMITI",null,"kpl",2,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["4.1.3","umivalnik z armaturo","umivalnik s sifonom NO32, montažnim in tesnilnim materialom, z mešalno baterijo za netlačni bojler, ogledalom s poličko, držalom za brisače in podstavkom za milo",null,"DOLOMITI",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["4.1.4","električni bojler","električni bojler za pripravo tople sanitarne vode, vključno z varnostnim ventilom, vključno z montažnim materialom za spodnjo montažo  prostor P.04.","V= 2,6 L, Pel= 2 kW, I=8.7 A, priključek G 1/2'', delovni tlak 6 bar, debelina izolacije 17 mm","GORENJE",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["4.1.5","električni bojler","električni bojler za pripravo tople sanitarne vode v prostoru P.07, vključno z varnostnim termostatom,  z montažnim materialom za namestitev pod umivalnik.","V= 5 L, Pel= 2 kW, I=8.7 A, priključek G 1/2''","GORENJE",null,"kpl",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["4.1.6","cev","cev za sanitarno vodo z izolacijo, material PP, s fazonskimi kosi, način spajanja z varjenjem","NO15",null,null,"t.m.",2,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["4.1.7","cev","cev za sanitarno vodo z izolacijo, material PP, s fazonskimi kosi, način spajanja z varjenjem","NO25",null,null,"t.m.",22,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["4.1.8","gibljiva cev","gibljiva cev, za priklop električnega bojlerja, \nl= ca. 0.30 m","NO15",null,null,"kos",2,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["4.1.9","ventil","Krogelni ventil za pitno vodo, za podometno montažo, kompletno z okrasnim pokrovom in rozeto","NO25",null,null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["4.1.10","ventil","Kotni ventil, s priključki za sanitarno armaturo","NO15",null,null,"kos",5,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["4.1.9","gasilnik","ročni gasilni aparat na CO2, vključno s konzolo in montažnim materialom za montažo na steno ","CO2 5 kg",null,null,"kpl.",9,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["4.1.10","gasilnik","ročni gasilni aparat na prah, vključno s konzolo in montažnim materialom za montažo na steno ","ABC 6 kg",null,null,"kpl.",3,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[{"$nulls":8},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
["4.2","KANALIZACIJA"]
["4.2.1","sifon","sifon talni, dimenzije Ø50 mm, s kromirano talno ploščico, dimenzije 150 x 150 mm",null,"HL",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["4.2.2","sifon","sifon talni, dimenzije Ø75 mm, s kromirano talno ploščico, dimenzije 150 x 150 mm",null,"HL",null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["4.2.3","odzračna kapa","odzračna kapa","NO75",null,null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["4.2.4","cev","pvc odtočna kanalizacijska cev z zvočno izolacijo, vključno s fazonskimi kosi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom","NO50","FRIATEC",null,"t.m.",10,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["4.2.5","cev","pvc odtočna kanalizacijska cev z zvočno izolacijo, vključno s fazonskimi kosi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom","NO75","FRIATEC",null,"t.m.",20,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["4.2.6","cev","pvc odtočna kanalizacijska cev z zvočno izolacijo, vključno s fazonskimi kosi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom","NO110","FRIATEC",null,"t.m.",4,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["4.2.7","čistilni kos","čistilni kos","NO75",null,null,"kos",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[{"$nulls":8},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
["5.","OSTALO",{"$nulls":5},0]
["5.1","zavarovanje objekta",{"$nulls":4},"pavšal",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["5.2","transportni stroški",{"$nulls":4},"pavšal",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["5.3","preboji",{"$nulls":4},"pavšal",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["5.4","čiščenje, izpiranje sistema",{"$nulls":4},"pavšal",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["5.5","AKZ zaščita",{"$nulls":4},"pavšal",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["5.6","tesnostni, trdnostni in tlačni preizkus",{"$nulls":4},"pavšal",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["5.7","dezinfekcija",{"$nulls":4},"pavšal",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["5.8","polnjenje sistema",{"$nulls":4},"pavšal",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["5.9","meritve",{"$nulls":4},"pavšal",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["5.10","certificiranje",{"$nulls":4},"pavšal",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["5.11","revizija",{"$nulls":4},"pavšal",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["5.12","hladni in vroči zagoni",{"$nulls":4},"pavšal",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["5.13","izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje",{"$nulls":4},"pavšal",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["5.14","izdelava dokumentacija PID (rdeča verzija)",{"$nulls":4},"pavšal",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["5.15","izdelava dokumentacije za DOZ",{"$nulls":4},"pavšal",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
["5.16","primopredaja objekta",{"$nulls":4},"pavšal",1,null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[{"$nulls":8},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[{"$nulls":8},"SKUPAJ:",{"v":0,"d":"0.00 €"}]