{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ZU-dela"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ZU-dela","index":0,"n_rows":572,"n_cols":6,"rows_kept":572,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["verzija: SPK_01",{"$nulls":4},"© Copyright Savaprojekt d.d."]
[]
[]
[]
[null,"Investitor:"]
[null,"Elektro Celje, d.d."]
[null,"Vrunčeva 2a"]
[null,"3000 Celje"]
[]
[null,"Objekt:"]
[null,"RTP 110/20 kV Vojnik"]
[]
[null,"POPISI ZUNANJA UREDITEV - GRADBENI DEL"]
[]
[]
["I.","SPLOŠNO"]
[null,"SKUPAJ - SPLOŠNO",{"$nulls":3},0]
[]
["II.","GRADBENA DELA"]
["II.1.","GEODETSKA DELA",{"$nulls":3},0]
["II.2.","RUŠITVENA DELA",{"$nulls":3},0]
["II.3.","ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":3},0]
["II.4.","ZGORNJI USTROJ",{"$nulls":3},0]
["II.5.","ASFALTERSKA DELA",{"$nulls":3},0]
["II.6.","ZIDARSKA DELA",{"$nulls":3},0]
["II.7.","BETONSKA DELA",{"$nulls":3},0]
["II.8.","TESARSKA DELA",{"$nulls":3},0]
["II.9.","METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA",{"$nulls":3},0]
["II.10.","ZUNANJA OPREMA",{"$nulls":3},0]
["II.11.","HORTIKULTURA",{"$nulls":3},0]
["II.12.","GRADB. DELA ZA EL. INST.",{"$nulls":3},0]
["II.13.","GRADB. DELA ZA STR. INST.",{"$nulls":3},0]
[]
[null,"SKUPAJ - GRADBENA DELA",{"$nulls":3},0]
[]
[]
[null,"SKUPAJ",{"$nulls":3},0]
[null,"DDV (22%)",{"$nulls":3},0]
[null,"SKUPAJ Z DDV (22%)",{"$nulls":3},0]
{"$rows_empty":14}
["Št.","Postavka","EM","Kol.","Cena na enoto (EUR)","Cena skupaj (EUR)"]
[]
["I.","SPLOŠNO"]
[null,"Opombe: "]
[null,"Spremljajoča dela obsegajo:\norganizacijo, zaščito in oznacitev gradbišča, ograjo in začasne objekte; organizacijo varstva pri delu z vsemi potrebnimi elaborati; sprotna geodetska dela, stroske gradbiščnih prikljuckov, koordinacijo gradnje, zavarovanja izvajalcev in objekta za čas gradnje; "]
[null,"organizacijo vseh strokovnih ogledov in meritev, sprotno in končno čiščenje, sprotno zaščito izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v prvotno stanje; odvoz odvečnega materiala na komunalno deponijo, z vodenjem evidenc in plačilom taks, interne transporte in zunanje transporte; osebne, manipulacijske in režijske stroške izvajalcev na objektu; \nvse v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije."]
[]
[1,"Identifikacija in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija, el. in TK omrežje…) na območju oz. na parceli "]
[null,"s sodelovanjem upravljalcev posameznega komunalnega voda.","kpl",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[2,"Geomehanski in hidrološki nadzor tekom gradnje, nad izvajanjem zemeljskih del, planuma izkopa, spodnjega ustroja povoznih površin ter predvsem pregled izkopa za ponikalnico. Z vsemi potrebnimi preiskavami materiala in terena ter končnim poročilom.  "]
[null,"Ocena časa","ur",{"v":16,"d":"16.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[3,"Za namene gradbišča je potrebna ureditev začasnega asfaltnega platoja za pranje oz. čiščenje koles dim. 6 x 3 m . V ceni zajeta izvedba zemeljskih del, sp. ustroja (tampona) in asfaltiranja."]
["","Lokacija platoja je predvidena v JV vogalu tangiranega območja","kpl",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[4,"Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a,  vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznamom z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju"]
[null,"(Zunanaj ureditev - gradbeni del).","kpl",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"REKAPITULACIJA - SPLOŠNO",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
{"$rows_empty":35}
["II.","GRADBENA DELA"]
[]
["II.1.","GEODETSKA DELA"]
[]
[1,"Uradna geodetska zakoličba pooblaščenega geodeta","kpl",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[2,"Zakoličevanje objekta in objektov zunanje ureditve po situaciji zakoličbe, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali."]
[null,"- raven teren","kpl",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[3,"Izvedba uradnega (certifikat) geodetskega posnetka izvedenih del (območje ca 0,23 ha), skupaj s komunalnim katastrom;"]
[null,"za potrebe tehničnega pregleda in izvedbe PID načrtov ","kpl",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"REKAPITULACIJA - GEODETSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["II.2.","RUŠITVENA DELA"]
[]
[null,"Opomba:\nLokacijo stalne deponije za odvoz odpadnega materiala določi pristojni občinski upravni organ"]
[]
[1,"Strojno rušenje obstoječih betonskih robnikov s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo.  ","m1",{"v":150,"d":"150.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[2,"Odstranitev obst. ograje, z demontažo polnila, rušitvijo in odstranitvijo stebričkov in AB temeljev ter z  odvozom na stalno deponijo.  ","m1",{"v":160,"d":"160.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"REKAPITULACIJA - RUŠITVENA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
{"$rows_empty":18}
["II.3.","ZEMELJSKA DELA"]
[]
[null,"Opombe: Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala določi izvajalec sam. "]
[null,"Široki izkop za objekt je zajet v GO delih (načrt arhitekture). Prav tako zasip za temelji objekta je zajet v popisu del arhitekture (načrt 1)"]
[null,"Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja.\nVse količine zemeljskih del, tamponov,.. so podane v raščenem oz. zbitem stanju"]
[null,"Stroški odvoza odvečnega - odpadnega zemeljskega materiala vključujejo odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km."]
[]
[1,"Strojni odkop plodnih tal - humusa, povprečne deb.d=20 cm, z odrivom na začasno deponijo na gradbišču. Humus se uporabi za ureditev zelenic "]
[null,"(obračun v raščenem stanju).","m3",{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[2,"Odriv obst. ustroja makadamskih površin v deb. 10-15cm, z odlaganjam na začasno deponijo na gradbišču"]
[null,"(obračun v raščenem stanju).","m3",{"v":136,"d":"136.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[3,"Široki strojni izkop v zemljini III.ktg (oz. tamponskem nasutju)  za izvedbo spodnjega ustroja pod utrjenimi površinami v kompletu z odrivom na začasno deponijo na gradbišču. (obračun v raščenem stanju)\n"]
[null,"Po potrebi, glede na kvaliteto obst. tamponskega nasutja / makadama; "]
[null,"odloči geomehanik oz. nadzorni organ","m3",{"v":445,"d":"445.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[5,"Ročni izkop zemlje za temelje robnikov,  s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa "]
[null,"(obračun v raščenem stanju)","m3",{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[4,"Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemljine ter planiranje s točnostjo do +-3 cm"]
[null,"in nosilnosti EV2=40 MPa.","m2",{"v":1133,"d":"1,133.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[5,"Dobava in vgrajevanje posteljice iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (kamnita greda) v plasteh po 20 cm z uvaljanjem do predpisane zbitosti Ev2=80 MPa, skupaj s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in zvračanjem"]
[null,"- deb.min.20cm (nasip pod asfaltnimi površinami);","m3",{"v":198,"d":"198.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[6,"Odvoz odvečnega materiala iz izkopov oziroma humusa na deponijo oddaljeno do 20 km oz. kmetijsko površino, po dogovoru z investitorjem oz. pristojnim občinskim upravnim organom."]
[null,"(ustrezen selekcioniran material iz izkopa se uporabi za nasipe in zasipe npr. zelenice)","m3",{"v":460,"d":"460.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[null,"REKAPITULACIJA - ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["II.4.","ZGORNJI USTROJ"]
[]
[1,"Dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega materiala 0/32 mm, zmes drobljenih kamnitih zrn, skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm (obračun v zbitem stanju) "]
["a","-pod povoznimi površinami - asfalti"]
[null,"- deb.=40cm Ev2=120 Mpa","m3",{"v":436,"d":"436.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b","'- pod tlakovanjem (zaščita fasade oz  pločnik ob objektu"]
[null,"- deb.=30cm Ev2=80 Mpa","m3",{"v":13.2,"d":"13.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"REKAPITULACIJA - ZGORNJI USTROJ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
{"$rows_empty":22}
["II.5.","ASFALTERSKA DELA"]
[]
[null,"Opomba:\nV količinah so zajeti tudi asfalti za sanacijo vozišča po izvedbi kanalizacije."]
[]
[1,"Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave.","m2",{"v":990,"d":"990.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[2,"Premaz roba obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo za boljšo izvedbo stika med starim in novim asfaltom. ","m1",{"v":35,"d":"35.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[3,"Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega sloja AC 16 base B 50/70 A4, na pripravljeno tamponsko podlago "]
["a","- debeline 9 cm (asfaltni dovoz in manipulativne površine ...)","m2",{"v":990,"d":"990.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[4,"Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja AC 8 surf B 70/100 A4 na nosilni sloj asfalta "]
["a","- debeline 3 cm  (asfaltni dovoz in manipulativne površine ...)","m2",{"v":990,"d":"990.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[5,"Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega in obrabnega sloja (v sestavu kot zgoraj), na pripravljeno tamponsko podlago, vključno s pobrizgom z bitumnom"]
["a","- asfalti (9+3 cm), po izvedbi kanalizacije","m2",{"v":92,"d":"92.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"REKAPITULACIJA - ASFALTERSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
{"$rows_empty":22}
["II.6.","ZIDARSKA DELA"]
[]
[]
[1,"Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj iz betona C 12/16, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi."]
["a","- dimenzij 15/25/100 cm","m1",{"v":102,"d":"102.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b","- dimenzij 5/30/100 cm","m1",{"v":28,"d":"28.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[2,"Dobava in vgrajevanje tlakovcev pravokotnih oblik različnih dimenzij, v kombinaciji sive in antacit barve, debeline 6-8cm, na pesek debeline 6cm na pripravljeno tamponsko podlago, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali"]
[null,"- tlakovanje ob Vzhodni strani objekta","m2",{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"REKAPITULACIJA - ZIDARSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["II.7.","BETONSKA DELA"]
[]
[1,"Dobava, transport in vgrajevanje podložnega betona C8/10, d=10cm"]
[null,"Dmax16"]
[null,"- Podbetoniranje - zadrževalnik","m3",{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[2,"Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37"]
[null,"Klasifikacija : XC3, PV2, Dmax16\nKonstrukcije v zemlji"]
[null,"Vodotesni betoni"]
[null,"Beton za temeljne plošče lovilnih skled\n in jaškov."]
[null,"Skupaj z vsemi potrebnimi deli materiali in transporti. "]
[null,"Temelja plošča zbiralnika, d=25cm","m3",{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[3,"Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37"]
[null,"Klasifikacija : XC3, PV2, Dmax16\nKonstrukcije v zemlji"]
[null,"Vodotesni betoni"]
[null,"Beton za stene lovilnih skled in \njaškov."]
[null,"Skupaj z vsemi potrebnimi deli materiali in transporti. "]
[null,"AB stene zbiralnika in nastavkov za pokrove, d=25cm","m3",{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[4,"Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37"]
[null,"Klasifikacija : XC3, PV2, Dmax16\nKonstrukcije v zemlji"]
[null,"Vodotesni betoni"]
[null,"Beton za plošče lovilnih skled in \njaškov."]
[null,"Skupaj z vsemi potrebnimi deli materiali in transporti. "]
[null,"AB plošča zbiralnika, d=25cm","m3",{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[5,"Dobava, razrez, krivljenje, čiščenje in polaganje armature: palična B500B, do in nad fi12, varjene armaturne mreže B500A. Z distančniki. Skupaj z vsemi potrebnimi deli materiali in transporti. "]
[null,"(ocena)","kg",{"v":2850,"d":"2,850.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[6,"Tesnenje delovnih stikov betoniranja z nabrekajočim tesnilnim trakom."]
[null,"Tesnenje stikov talna plošča-stene in vertikalnih stikov med stenami."]
[null,"Priprava površine, dobava, postavljanje in pritrjevanje PVC traka s korenom iz nabrekajoče mase. Montiran direktno na armaturo \n(kot Tricosal KAB150) skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli in transporti."]
[null,"Tesnenje delovnih stikov betonskih elementov","m1",{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"REKAPITULACIJA - BETONSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
{"$rows_empty":30}
["II.8.","TESARSKA DELA"]
[]
[null,"V ceni vseh opažev je zajeta izdelava, mazanje, razopaženje, čiščenje opaža in vsa potrebna pomožna dela in transporti."]
[]
[1,"Izdelava opaža pet temeljev in vkopanih \ntemeljnih nastavkov in vertikalnih robov plošč. \nEnostranski, podprti, vertikalni, ravni, \ngrobi opaž."]
[null,"Rob Temeljne plošče zbiralnika","m2",{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[2,"Izdelava opaža AB sten, parapetov."]
[null,"Dvostranski vertikalni, gladki, ravni, opaž. \nVidni beton brez nadaljnjih zaključnih obdelav, razen pleskarskih."]
[null,"Vodoneprepustni betoni."]
[null,"Zaključni robovi obdelani s trikotno letvico.\nVključno z zaključnimi opaži odprtin, ki niso posebej specificirane (vtočne in odtočne cevi, preboji inštalacij) in zaključnimi opaži dilatacij in delovnih stikov."]
[null,"AB stene zbiralnika in nastavkov za pokrove, d=25cm. H<2,00m","m2",{"v":28,"d":"28.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[3,"Izdelava gladkega opaža AB plošč.\nVidni beton, površina betona brez obdelave. "]
[null,"Vodoneprepustni betoni."]
[null,"Zaključni robovi obdelani s trikotno letvico."]
[null,"Vključno z opaži prebojev in odprtin, ki niso posebej specificirane."]
[null,"Vključno z opažem roba plošče."]
[null,"Višina podpiranja cca 1,50m"]
[null,"AB plošča zbiralnika, d=25cm","m2",{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[4,"Dobava in vgradnja LŽ pokrova dimenzij 600x600mm"]
[null,"Razred nosilnosti D-400"]
[null,"LŽ pokrova za dostop v zbiralnik","kom",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"REKAPITULACIJA - TESARSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
{"$rows_empty":9}
["II.9.","METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA"]
[]
[null,"Opombe: Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610)"]
[]
[1,"Zakoličevanje trase meteorne kanalizacije in jaškov po situaciji in tabeli zakoličbenih točk"]
[null,"- ravninski teren","m1",{"v":366,"d":"366.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[2,"Strojni izkop jarkov za kanalizacijske cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške\nin druge objekte kanalizacije. Izkop pod kotom 60 st., v zemlji IV. In V. ktg. z odmetom ob rob izkopa, "]
[null,"90% strojnega in 10% ročnega izkopa. ","m3",{"v":794,"d":"794.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[3,"Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m"]
[null,"- za kanalizacijo","m2",{"v":231,"d":"231.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[4,"Dobava in vgrajevanje peščene\nposteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju)"]
[null,"- deb. 15 cm","m3",{"v":51,"d":"51.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[5,"Dobava in vgrajevanje betona C 20/25 in mreže Q283, za obbetoniranje cevi pod povoznimi pvršinami, pri minimalnih globinah (manj kot 0.80m), pri križanju z dugimi komunalnimi vodi\nali kot zaščita pred izplavanjem  (visoka podtalnica)"]
[null,"ocena","m3",{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[6,"Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8) na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli"]
["a","- PE DN 160 meteorna kanalizacija (LO, rezervoar)","m1",{"v":54,"d":"54.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b","- PVC DN 200 meteorna kanalizacija","m1",{"v":97,"d":"97.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c","- PVC DN 250 meteorna kanalizacija","m1",{"v":54,"d":"54.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d","- PE DN 200 fekalna kanalizacija","m1",{"v":161,"d":"161.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[7,"Dobava in vgradnja AB jaškov iz bet.cevi, komplet z AB ploščo (obročem za vgradnjo pokrova), z izdelavo mulde v cem.malti 1:2 ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve"]
["a","- jašek DN 800, globine do 1,50m  meteorna","kos",{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b","- jašek DN 800, globine do 1,50m fekalna","kos",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c","- jašek DN 1000, globine do 2,0m meteorna","kos",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["d","- jašek DN 1000, globine do 2,0m fekalna","kos",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[8,"Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov dim. 60cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve"]
["a","- razred D  (400 kN)","kos",{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b","- razred C  (250 kN)","kos",{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[9,"Izdelava vtočnih jaškov (požiralnikov) iz betonskih cevi DN 40cm, h= 1.7 m, z rešetko 40/40 razreda obremenitve D 400, z betoniranjem dna z bet. C 16/20 ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte, potrebnimi "]
[null,"materiali in prenosi do mesta vgraditve","kos",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[7,"Dobava in vgradnja dežne kanalete z LTŽ rešetko in vgrajenim peskolovom, skupaj s spajanjem, obbetoniranjem z bet.C 20/25 in tesnenjem s tesnilnim kitom, čiščenjem in vsemi pomožnimi deli in materiali"]
[null,"-npr kot HAURATON Faserfix KS 300, z vgrajenim  padcem, peskolovom, LTŽ rešetko razred  obremenitve D 400 kN in zaključnimi stenami; DK   L=9m","m1",{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[8,"Izdelava priključkov na revizijske, vtočne jaške in druge obj. Kanalizacije skupaj s pripravo ležišča, zalivanjem spoja s cem. malto 1:2, napravo malte\nin prenosi do mesta vgraditve","kos",{"v":48,"d":"48.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[9,"Zasip kanalizacijskih cevi s prodnatim peščenim materialom granulacije do 20 mm v višini 30 cm nad temenom cevi z zbijanjem","m3",{"v":176,"d":"176.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[10,"Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem "]
[null,"(obračun v zbitem stanju)","m3",{"v":709,"d":"709.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[11,"Črpanje vode iz gradbenih jam v času gradnje. Obračun po dejanskih urah črpanja. "]
[null,"Ocena ","ur",{"v":52,"d":"52.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[12,"Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za  kanalizacijo na stalno deponijo;"]
[null,"odd. do 10 km, skupaj z nakladanjem, zvračanjem in razstiranjem ","m3",{"v":85,"d":"85.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[13,"Priključitev kanalizacije na obstoječ javni kanal (fekalna), skupaj z vsemi gradbenimi deli (štemanje, tesnenje obstoječih stikov, obdelava spojev s cementno malto ...) skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. "]
[null,"fekalna 1x","kos",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[14,"Priključitev kanalizacije na obstoječ interni kanal (meteorna), skupaj z vsemi gradbenimi deli (štemanje, tesnenje obstoječih stikov, obdelava spojev s cementno malto ...) skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. "]
[null,"meteorna 4x","kos",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"- LOVILEC OLJ"]
[15,"Kompletna izdelava temeljne nosilne plošče iz betona C 25/30 deb. 25 cm, kvaliteta arm.B500, arm. mreža Q385 (glej det.), skupaj z izdelavo tampona pod ploščo za izravnavo (d=25 cm) ter vsemi pom. deli, mat. in prenosi;"]
[null,"-  plošča pod lovilcem olj, skupaj z izvedbo sidranja; plošča dim. 2,7 x 2,7 x 0,25 m","m2",{"v":7.3,"d":"7.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[16,"Dobava in montaža lovilca mineralnega olja, kapacitete do 4 l/s, npr tip GG-plan Grosuplje\nart SMA 2/4-0,9-EN ali podoben, iz montažnih delov, skupaj s krovno ploščo in LŽ pokrovi razreda D 400 kN. Z notranjim zaščitnim premazom,"]
[null,"-  polnenjem z vodo in vsemi pomožnimi deli in materiali.","kos",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"- PONIKALNICA"]
["","Opomba:\nPri izvajanju ponikalnice je potrebno vršiti geomehanski nadzor. Geomehanik mora obvezno pregledati izkop in po potrebi izvesti tudi nalivalni poiskus.\nZa izračun ponikalnice je privzet koeficient vodopropustnosti kf=1x10-6 m/s. "]
[]
[17,"Dobava in vgradnja modularnega sistema za ponikanje padavinskih vod. Sistem se sestoji iz posameznih blokov dimenzije: Š x D x V = 60 x 120 x 91 cm. \nSistem mora vsebovati: \n- najmanj 97% skupnega uporabnega volumna;"]
[null,"- integriran kontrolni blok, za: priključek dotoka/zasilnega iztoka, kontrolo, vzdrževanje in čiščenje sistema, s poviški do kote terena in LTŽ pokrovom;"]
[null,"- integriran inšpekcijski tunel minimalnega  premera Š×V=50 × 50 cm, ki omogoča prosto premikanje kameri in opremi za čiščenje skozi sistem;"]
[null,"- možnost vizualne kontrole enega sloja sistema bez preprek (pregrad) za enostavno kontrolo s kamero in zmanjšanje potrebnega števila inšpekcijskih priključkov;"]
[null,"- možnost spajanja posameznih elementov sistema v smislu zidarskega preklopa, omogoča sestavljanje čvrstih vezi med posameznimi bloki istega sloja;\n- minimalna vertikalna nosilnost  420 kN/m2, stranska lateralna nosilnost 90 kN/m2"]
[null,"Dimenzije sistema morajo biti Š × D × V = 1,8× 3,6×0,91 m, z minimalnim uporabnim volumnom 5,63 m3.\nPostavka vključuje dobavo in vgradnjo potrebnih blokov, čelnih sten, pokrovov, revizijskih elementov s potrebnim povišanjem h= 1,20 m"]
[null,"in pokrov revizijskega elementa  ","m3",5.63,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[18,"Nabava in vgradnja netkanega, PE  geotekstila za omotanje ponikovalnega sistema, sledečih karakteristik :\n- min. gostota 200 gr/m2, \n- min debelina 1,9mm, \n- odpornosti na CBR preboj (po EN ISO 12236) ≥ 1,5kN (razred robustnosti GRC 3)."]
[null,"Preklopi na spojih geotekstila morajo biti minimalno 30 cm do 50 cm - s ciljem preprečitve odpiranja spojev geotekstila in vpadanje nasipnega materiala v sistem tekom in po vgradnji."]
[null,"Priporoča se uporaba geotekstila v čim širših rolah, zaradi zmanjšanja izgub pri preklopih.","m2",{"v":30,"d":"30.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"REKAPITULACIJA - METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["II.10.","ZUNANJA OPREMA"]
[]
[19,"Dobava in montaža ograje kompleksa (npr PALISADA tip panelna ograja 3D EF ), skupaj z izdelavo temeljev (dim.fi25, h=80cm, v razmaku 2,5 m oz. prilagojeno panelom)"]
[null,"s stebrički in polnilom, barve po izbiri investitorja; skupaj z vsemi pom. deli, prenosi in materiali. Stebrički s prevodno vgrajeno matico Rf M8 na višini +10 cm od kote terena in pokrovom. Z galvanko vezjo minimalno Cu 6 mm2: steber kabel čevelj fi 8 mm-panel vijačno s prebojem plastificirane plasti."]
["a","- viš. ograje 2,0 m","m1",{"v":170,"d":"170.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[20,"Dobava in montaža vrat v ograji, skupaj s potrebnimi gradbenimi deli (izdelava temeljev) in vsemi pom. deli, prenosi in materiali (glej detajl). Vsi elementi vroče cinkani + plastificirani barva kot ograja"]
["a","- drsna samonosna vrata na elektromotorni pogon šir. vrat 6,0, viš.2,0m (uvoz na območje)","kos",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b","- enokrilna vrata šir. 1,0m, viš.2,0m (osebni prehod), z z elektromagnetno ključavnico","kos",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[null,"REKAPITULACIJA - ZUNANJA OPREMA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
{"$rows_empty":14}
["II.11.","HORTIKULTURA"]
[]
[21,"Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2)"]
[null,"ter valjanje in zagrabljanje v deb. 25 cm, humuziranje zelenih površin.  ","m2",{"v":700,"d":"700.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[22,"Dobava in saditev drevja z izkopom jam \n1,0/1,0/0,8 m, odstranitev neplodnega materiala, napolnitev jam s plodno zemljo, nabava sadik, sajenje, štartno gnojenje s šoto in kompostom,"]
[null,"(npr. rdečelistni pahljačasti ali mandžurski  javor, tulipanovec ali ambrovec)"]
[null,"Vključno z utrditvijo z drevesnim kolom in enkratno zalivanje","kos",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[23,"Dobava in saditev grmovnic (npr. lovorikovec ali kalina) z izkopom jam 0,4/0,4/0,3 m, odstranitev neplodnega materiala, napolnitev jam s plodno zemljo,"]
[null,"nabava sadik, sajenje, štartno gnojenje s šoto in kompostom ter enkratno zalivanje.",null,{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"REKAPITULACIJA - HORTIKULTURA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
{"$rows_empty":29}
["II.12.","GRADB. DELA ZA EL. INST."]
[]
[24,"Zakoličenje trase El.inst. po zbirni situaciji komunalnih vodov.","m1",{"v":35,"d":"35.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[25,"Izkop jarka v zemlji III. ktg., s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa (obračun v raščenem stanju) "]
["a","- dim. jarka 1,80 x 1,30m, za polaganje priključnega daljnovoda, dolž. ca 15 m (le del trase v sklopu ZU)","m3",{"v":63,"d":"63.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b","- dim. jarka 1,0 x 0,60m, za polaganje priključka drsnih vrat, dolž. ca 20 m","m3",{"v":21.6,"d":"21.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[26,"Dobava in polaganje kabelske kanalizacije, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali:"]
["a","- 6x PVC fi-160mm, rdeče barve (priključni dalnovod 110 kV)","m1",{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["b","- 2x PVC fi-110mm, rdeče barve (priključni dalnovod 110 kV)","m1",{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["c","-  1x PVC fi-110mm, rdeče barve (priključek drsnih vrat v ograji)","m1",{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[27,"Izkop zemlje III. ktg, dobava in montaža opaža, vgrajevanje arm., betoniranje z bet. C 25/30, skupaj z dvojnim LTŽ pokrovom 2x60/60 cm. Jaške izvesti po arm. načrtu."]
[""," V ceni so zajeti zasip, pomožna dela, prenosi in materiali, vključno z odvozom odvečnega materiala"]
[null,"'- el. kabelski jašek, svetlih dim. 2,20x4,0m, gl.1,8m+nastavek za pokrov","kos",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[28,"Dobava in vmetavanje peska ter zasip kablov oz. kab.kan. s peskom v debelini 10+cev+10 cm,"]
["a"," obračun z vsemi pomožnimi deli,prenosi in materiali","m3",{"v":6.3,"d":"6.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[29,"Dobava in položitev opozorilnega\ntraku nad kablom oz. kabelsko kanalizacijo","m1",{"v":35,"d":"35.0"}]
[]
[30,"Zasip jarkov v dolžini ca 35 m, s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm z nabijanjem in "]
[null,"z vzpostavitvijo stanja pred izkopom","m3",{"v":78.3,"d":"78.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[31,"Odvoz odvečne zemlje na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem in zvračanjem ter stroški deponije"]
[null,"(obračun v raščenem stanju)","m3",{"v":6.3,"d":"6.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[null,"REKAPITULACIJA - GRADB. DELA ZA EL. INST.",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["II.13.","GRADB. DELA ZA STR. INST."]
[]
[32,"Zakoličevanje trase vodovodnega priključka po situaciji oz. določitev trase zunanjega vodovoda.","m1",{"v":34,"d":"34.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[33,"Kombinirani izkop jarka za vodovod po bodočih urejenih površinah (povoznih in nepovoznih), skupna dolžina 34m, šir. ca 50 cm na dnu, s stenami pod kotom 60 st. oz. ga določi geomehanik, globina ca 1,1 m ,"]
[null," s selekcioniranjem materiala, z odmetom min. 1m od roba izkopa, z ročnim planiranjem dna (točnost +- 3cm)."]
[null,"- zemlja III. ktg.","m3",{"v":49,"d":"49.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[34,"Dobava in vmetavanje peska pod cevi 10 cm ter zasip cevi s peskom 15 cm nad temenom cevi (po celotni trasi) ."]
[null,"Obračun z vsemi pomožnimi deli,prenosi in materiali","m3",{"v":6.8,"d":"6.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[35,"Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 za sidranje kolen in odcepov (LTŽ T-kosov),"]
[null,"obbetoniranje ter podbetoniranje fazonskih kosov.","m3",{"v":0.7,"d":"0.70"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[36,"Zasip jarkov v dolžini ca 34 m, s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm z nabijanjem, namestitvijo opozorilnega traka, "]
[null,"z vzpostavitvijo stanja pred izkopom","m3",{"v":40.1,"d":"40.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[37,"Odvoz odvečne zemlje na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem in zvračanjem ter stroški deponije"]
[null,"(obračun v raščenem stanju)","m3",{"v":8.9,"d":"8.90"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"REKAPITULACIJA - GRADB. DELA ZA STR. INST.",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]